**附件2 安徽林业职业技术学院学生宿舍零星维修**

**工程报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **位置** | **项目描述** | **单位** | **数量** | **含税报价（元）** |
| 1 | 脱落瓷砖利旧维修 | 29#入口处 | 1.保护性拆除空鼓瓷砖4块；2.铲除原粘接层至基层；3.粘结层：30厚1:3干硬性水泥砂浆；4.瓷砖利旧，重新粘贴；5.工程面积：1.44㎡ | 项 | 1 |  |
| 2 | 31#入口处 | 1.保护性拆除空鼓瓷砖1块；2.铲除原粘接层至基层；3.粘结层：30厚1:3干硬性水泥砂浆；4.瓷砖利旧，重新粘贴；5.工程面积：0.36㎡ | 项 | 1 |  |
| 3 | 30#4楼东侧 | 1.保护性拆除空鼓瓷砖4块；2.铲除原粘接层至基层；3.粘结层：30厚1:3干硬性水泥砂浆；4.瓷砖利旧，重新粘贴；5.工程面积：1.44㎡ | 项 | 1 |  |
| 4 | 图书馆墙面 | 1.保护性拆除空鼓瓷砖2块；2.铲除原粘接层至基层；3.粘结层：30厚1:3干硬性水泥砂浆；4.瓷砖利旧，重新粘贴；5.工程面积：0.72㎡ | 项 | 1 |  |
| 5 | 新铺瓷砖 | 电教楼1L走廊 | 1.拆除空鼓瓷砖；2.铲除原粘接层至基层；3.粘结层：30厚1:3干硬性水泥砂浆；4.规格：600mm\*600mm\*10mm；5.款式：同现有款式，自行勘察现场；6.工程面积：20㎡ | 项 | 1 |  |
| 6 | 31#3L走廊西段 | 1.旧瓷砖拆除；2.铲除原粘接层至基层；3.粘结层：30厚1:3干硬性水泥砂浆；4.规格：600mm\*600mm\*10mm；5.款式：同现有款式，自行勘察现场；6.合计工程面积：47.66㎡（其中走廊西段3.5㎡，走廊中段31.2㎡，302室2.16㎡，312室1.44㎡，402室2.16㎡，403室1.44㎡，427室5.76㎡） | 项 | 1 |  |
| 7 | 31#3L走廊中段 |
| 8 | 31#302 |
| 9 | 31#312 |
| 10 | 31#402 |
| 11 | 31#403 |
| 12 | 31#427 |
| **序号** | **项目** | **位置** | **项目描述** | **单位** | **数量** | **含税报价（元）** |
| 13 | 石材（蘑菇石）新铺 | 学院大门北侧 | 1.拆除围栏砌体结构面层铺装材料；2.铲除原粘接层至基层；3.粘结层：专用石材粘接剂；4.新面层粘贴；5.规格：300mm\*150mm，厚度：8mm-10mm；6.工程面积：5.1㎡ | 项 | 1 |  |
| 14 | 石材（蘑菇石）利旧维修 | 三马路南段 | 1.原面层脱落，需拆除原粘结层后重新粘贴；2.脱落石材数量：200\*100\*30mm,共计26块；3.其中2块破碎，需要新配； | 项 | 1 |  |
| 15 | 玻璃维修 | 31#4L走廊东侧 | 1.旧玻璃拆除；2.钢化玻璃制作与安装；3.规格：同原规格，自行勘察现场；4.共计2块玻璃，4L走廊东侧为0.98㎡和402阳台推拉门为0.72㎡ | 项 | 1 |  |
| 16 | 31#402阳台推拉门 |  |
| 17 | 晾衣绳换新 | 27#、28#之间 | 1.原晾衣绳拆除；2.新晾衣绳长度：135米（未计算因固定而产生的损耗）自行勘察现场；3.规格：规格不低于原晾衣绳。 | 项 | 1 |  |
| 18 | 现场卫生保洁 |  | 现场卫生清理干净 | 项 | 1 |  |
| 19 | 垃圾外运 |  | 建筑垃圾清运出校园 | 项 | 1 |  |

总计报价金额（含税，大写） ￥（小写）：

 公司名称：（盖章）

 联系人：

 联系方式：

 报价时间：